在Win8.1以下使用CDC类串口芯片时（CH342/CH343/CH9102/CH9340/CH344）时需要额外安装CDC驱动或者厂商VCP驱动。

当安装相应CDC驱动若提示失败，一般情况下均是由于系统缺少内置CDC驱动文件导致。

注：Linux/Mac/Win10及以上版本为系统自带驱动，无需再安装。

解决方式：

下载如下驱动压缩包，将对应用户操作系统的CDC驱动文件"usbser.sys"，将其拷贝至系统默认的驱动路径下："C:/Windows/System32/drivers"。

然后重新运行驱动安装程序。
